数据以ASCII文本表示，以逗号为分隔符，以回车换行符(0x0D 0x0A)结尾。数据项及顺序：车辆标识、触发事件、运营状态、GPS时间、GPS经度、GPS纬度,、GPS速度、GPS方向、GPS状态

车辆标识：6个字符

触发事件：0=变空车，1=变载客，2=设防，3=撤防，4=其它

运营状态：0=空车，1=载客，2=驻车，3=停运，4=其它

GPS时间：格式yyyymmddhhnnss，北京时间

GPS经度：格式ddd.ddddddd，以度为单位。

GPS纬度：格式dd.ddddddd，以度为单位。

GPS速度：格式ddd，取值000-255内整数，以公里/小时为单位。

GPS方位：格式ddd，取值000-360内整数，以度为单位。

GPS状态：0=无效，1=有效

结束串:回车符+换行符